|  |
| --- |
| **Пожарная часть (пгт. Зеленоборск) ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району напоминает:**  **Правила пожарной безопасности при эксплуатации печи**  Содержите печь в исправном состоянии: дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.  Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку.  Перед топкой должен быть предтопочный лист из стали размером 50х70 см.  Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям.  Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Это позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.  Дымовые трубы над крышами домовладений должны иметь искроуловители (металлические сетки).  Топка печи должна быть прекращена за 3 часа до отхода ко сну.  Зола и шлак должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.  С наступлением морозов опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений.  **Запрещается:**  **-** оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;  - растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и т.п.), так как при вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;  - топить печи с открытыми дверцами;  - располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;  - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  - перекаливать печи.  **06393622** |